WG601-4, Änderung von LMS beim Farbensehen; Adaptation

λ /nm

Adaptation: λ_{RG}=575 Adaptation: λBJ=525

Schwelle: t_s=0.002 log[P_aD_aT_aU_aN_aW_a]-logW_a logN_a = 0,5 [logT_a+logU_a] logW_a = 0,5 [logN_a+logU_a] logP_a = log P_o - 0.05 logD_a = log D_o + 0.12 logT_a = log T_o + 1.01

525 475 575