YG050-7, Farb-Management-Workflow: Gerätefarbdaten von 8 Grundfarben; Mischung der Bunttöne C und M in CIELAB für System: ORS18, Seite 1/24

Adaptierte CIELAB-Daten für die zwei Bunttonwinkel von C und V; Daten LAB*aLCH*a, LAB*aLAB*a

C Cyanblau LCH*a,C = 0 0 0 LAB*a,C =

V Violettblau LCH*a,V = LAB*a,V =

S Standard LCH*a,s = LAB*a,s =

Mean CIELAB LCH*a,m = 1 1.41 45 LAB*a,m = 1 1 1 adaptiertes CIELAB ( a*a, b*a)-Diagramm System: ma

C = Cyanblau V = Violetblau m = CIELAB-Datenmittel zwischen C und V S = Normradius 100

L*a,m = α x L*a,C + β x L*a,V a*a,m = α x a*a,C + β x a*a,V b*a,m = α x b*a,C + β x b*a,V C*ab,m= [(a*a,m) 2 + (b*a,m) 2 ] 1/2 H*a,m= 0.5 (H*a,C + H*a,V) α = 0.5 β = 0.5

relative CIELAB-Daten für die zwei Bunttonwinkel von C und V; Daten lab*lch*, lab*lab*, LAB*aH*a

C Cyanblau, H*a,C = tch* = 0.5 1 tab* = 0.5

V Violettblau, H*a,V = tch* = 0.5 1 tab* = 0.5

CIELAB-Mittel, H*m = 45 tch* = 0.5 1 0.125 tab* = 0.5 0.707 0.707 relatives CIELAB ( a*r, b*r)-Diagramm System: m a

a*r b*r

C = Cyanblau V = Violetblau m = CIELAB-Datenmittel zwischen C und V a*r,m = A*a,m / C*ab,m b*r,m = B*a,m / C*ab,m t*m = 0.5 c*m = 1

L*a,m = α x L*a,C + β x L*a,V a*r,m = α x a*a,C + β x a*a,V b*r,m = α x b*a,C + β x b*a,V C*ab,m= [(a*a,m) 2 + (b*a,m) 2 ] 1/2 H*a,m= 0.5 (H*a,C + H*a,V) α = 0.5 β = 0.5