AGA21-4N

ISO-Farbdatei AG49 und Schleife: Datei ->Druck ->Scan ->Datei benutze 1080 Farben: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGA4/AGA40-7N.PDF oder http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG49/AG490-7N.PDF ohne 1MR.

ISO-Datei mit rgb*-Farbdaten

rgb*

ISO-Farbatei und OLM16-Methode für Geräteausgabe- Linearisierung

LCh*

visueller Test: gleiche relative Stufung (J/N)? Benutze Farben in Spalte b bis j

rgb Eingabelinearisierung rgb->rgb* rgb* -> LCh*

Drucker oder Offset

Ausgabe 100% UCR

Hardware digital -> analog

Bildprozess

LCh* -> rgb

Farbkamera

Farbscanner,

Hardware analog -> digital

Bildprozess rgb -> rgb*

Tabelle / ähnlich

ICC Look_Up

Software digital -> digital

Bildprozess