-8 -6 -8 -6

-8 -6 -8 -6

Fg15-1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb->olv*/rgb* setrgbcolor Ausgabe: keine Eingabeänderung www.ps.bam.de/Fg15/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg15/; DM.HTM

Technische Information: http://www.ps.bam.de

Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg15/10Y/Y10100NP.PS./PDF

BAM-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Fg150-1,

Fg151-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

Bildpixel: 192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048

Fg151-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg151-5, Bild B2: Radialgitter PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg15-2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Fg150-2,

Fg150-1, Bild B4N: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg151-1, Bild B4Z: 16 gleichabständige Stufen Z-C, Z-M, Z-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-3, Bild B5N: Schrift und Landoltringe W, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-3, Bild B5Z: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, W; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-5, Bild B6N: Landoltringe N-C, N-M; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-5, Bild B6Z: Landoltringe Z-C, Z-M; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-7, Bild B7N: Landoltringe N-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-7, Bild B7Z: Landoltringe Z-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg15-3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Fg150-3,

Fg151-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage Fg151-3, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L, V, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg151-5, Bild D2: Radialgitter PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-5, Bild D6: Landoltringe W-O, W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-7, Bild D7: Landoltringe W-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg15-4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Fg150-4,

Fg150-1, Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen N-O, N-L, N-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg151-1, Bild D4Z: 16 gleichabständige Stufen Z-O, Z-L, Z-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-3, Bild D5N: Schrift und Landoltringe W, O, L, V, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-3, Bild D5Z: Schrift und Landoltringe N, O, L, V, W; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-5, Bild D6N: Landoltringe N-O, N-L; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-5, Bild D6Z: Landoltringe Z-O, Z-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg150-7, Bild D7N: Landoltringe N-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor Fg151-7, Bild D7Z: Landoltringe Z-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg15-6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705

Fg150-6,

Fg150-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (sf6); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

Fg15-7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705

Fg150-7,

Fg150-7, ColSpx=1 colorm=0 xcharti=0 xcharts=4 DEintp=0

Fg150-7, ColSpx=2 colorm=0 xcharti=0 xcharts=7 DEintp=0

Fg150-8, ColSpx=3 colorm=0 xcharti=0 xcharts=8 DEintp=0