1^{CE010-1A}

540,555,570

540555570

λ /nm u_λ logarithmic V_a, V_o-data log V_a =(log M_o + log L_o)/2 log V_o = log V_a + 0,03 log [ V_o, V_a, M_o, L_o ] u_λ=(λ - 550) / 50 logM_o = -0,35[u_λ-u540]^2 logL_o = -0,35[u_λ-u_{570}]^2 Adaptation: λ_{ML}=555

0 550

maximum log(V_m)=-0,03 V_m=0,93 Threshold t_a=0,00