DEA60-3A 520,557,595

520 557 595

V_oV_a

G_o O_o

λ /nm u_λ logarithmic V_a, V_o-data log V_a =(log G_o + log O_o)/2 log V_o = log V_a + 0,19 log [ V_o, V_a, G_o, O_o ] u_λ=(λ - 550) / 50 logG_o=-0,35[u_λ-u_{520}]^2 logO_o=-0,35[u_λ-u_{595}]^2 Adaptation: λ_{GO}=557

0 550

maximum log(V_m)=-0,19 V_m=0,63 Threshold t_a=0,00 t_i=0,0000