DEA61-7A 545,570,595

545570595

L_{oi}L_{ai}

M_{oi} O_{oi}

λ /nm u_λ

M_{oi}=M_o+t_i, O_{oi}=O_o+t_i L_{ai}=(M_{oi} + O_{oi})/2 L_{oi}=L_{ai} / 0,81 L_{oi}, L_{ai}, M_{oi}, O_{oi} u_λ=(λ - 550) / 50 logM_o=-0,35[u_λ-u_{570}]^2 logO_o=-0,35[u_λ-u_{595}]^2 Adaptation: λ_{MO}=570

0 550

maximum log(L_m)=-0,08 L_m=0,81 Threshold t_a=0,00 t_i=0,0001