-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

Test chart no. 5 for color copiers, proposal for ISO 15775/ed-2, for CIE illuminant D50

Offset-CIELAB data L*a*b* of the ISO-test chart AE49 according to ISO 9241-306 http://color.li.tu-berlin.de/DEE8/DEE8L0NA.TXT /.PS see similar files: http://color.li.tu-berlin.de/DEE8/DEE8.HTM technical information: http://color.li.tu-berlin.de/ or http://farbe.li.tu-berlin.de/

TUB identification: 20210515-I05

TUB-reference material: code=rha4ra-I05

For similar files for the display output: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html