-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

-8 -6 -4 -2 -8 -6 -4 -2

Mire de test no. 5 pour les copieurs couleur, proposition pour ISO 15775/ed-2, pour illuminant standard ISO/CIE D65

Données offset CIELAB L*a*b* de la mire de test ISO AF49 selon ISO 9241Æ http://color.li.tu-berlin.de/DFE7/DFE7L0N1.TXT /.PS voir des fichiers similaires: http://color.li.tu-berlin.de/DFE7/DFE7.HTM informations techniques: http://color.li.tu-berlin.de/ ou http://farbe.li.tu-berlin.de/

Identification TUB: 20210515-F05

TUBériel référence ISO: code=rha4ra-F05

Fichiers similaires pour la sortie d’affichage: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html