DGG01-8N

x = ln L-ln L_u

L_u L_u = 28 cd/m^2

Bereich Büro- Leuchtdichte

Q_{ab}(x) = unbunte Erregungsfunktion & modifiziert

W

N