DGG71-1A

z_r = log[ L/L_u]

L_u L_u=28cd/m^2

Bereich Büro- Leuchtdichte

Q_{ab}(z_r)=ähnlich tanh

F’_{ab}(x_r ) = b a^2 + x^2 a=1,00; b=1,00 W

N