DGK01-5N

Ein-Ausgabe-Beziehung von 16stufigen gleichabständigen Mustern in L* und rgb-Daten

Eingabe

Ausgabe

L* Helligkeit N bis W N_h Nummer Graumuster

N_v8bit

Die ergonomische Beziehung ist gestrichelt schwarz. linearisierte rgb-Daten

rgb-Daten der Photo CD

Negativfilm (nf) Belichtung +1,0 Blenden