EG290-2A_5

Wellenlänge λ /nm

P40

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100 y-F02_X,s(λ)=A21l-F02_X,s(λ)+A22m-F02_X,s(λ) +A23s-F02_X,s(λ) A2j 0,6899 0,3483 0,000 (λ~545) P40: Σy-F02_X,s(λ)=0,00 xF02_X,s=0,000 yF02_X,s=0,000