JG040-7N, Farbmetrische Daten des Fernseh-Lichtfarben-Systems TLS für CIE Helligkeit L*= für CIE-Normlichtart D65; LECD-Monitor, YN = , L*N = ; Seite: 1/220

Farbmetrische "Norm-Daten": Fernseh-Lichtfarben-System TLS für Helligkeit L*= von Schwarz für Lichtart D65 System TLS; LECD-Monitor (mit LED-Licht), YN = , L*N =

rgb=olv* cmy0* no. position L*=LAB*1 a*=LAB*2 b*=LAB*3 C*ab=LAB*r hab X=XYZ1 Y=XYZ2 Z=XYZ3 x y Y/88.59