KG800-3A KG800-3A, 1

Interpretation rgb -> rgb*- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Elementar255Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=0% verglichen mit der weissen Referenz (100%) 48-stufiger Elementar-Bunttonkreis mit Buntton: RJGB: h_{ab,a} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7, und C’ M’ = 217, 328.6 Vergleich mit sechs Geräte-Bunttönen OYLCVM: h_{ab,a} = 9-stufige gleichabständige Graureihe: L* =