5-103030-L0 MN591-4N, B4_27

L / Δ L = L / | L2 - L1|

0,1s

25s terskler discriminazione

x=log L

Lu [cd/m^2] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4

L1; L2 Lu Lw