2-003030-L0 MS070-2N, B3_09_4

400 500 600 700 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 valores standard −x(λ), −y(λ), −z(λ) normalización: -y max(λ) = 1

longitud de onda λ/nm

−x(λ) −y(λ) −z(λ)