OG670-70-000-0Seite 1/3

OG671-1, Bild B4W-L-000-0: 16 gleichabständige Stufen PS: ->rgb_d setrgbcolor

OG671-3, Bild B5W-000-0: Schrift und Landoltringe PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG670-5, Bild B2W-000-0: Radialgitter PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor OG671-5, Bild B6W-L-000-0: Landoltringe W-Cd; W-Md; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG670-7, Bild B3W-000-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor OG671-7, Bild B7W-L-000-0: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG670-7, Bild B1-000-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

Bildpixel: 192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048

Teil 3 OG670-7A-000-1

Dokumentation von Dateiformat, Hard- und Software für diese Prüfung:

PDF-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG67/OG67L0NP.PDF unterstreiche Ja/Nein

PS-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG67/OG67L0NA.PS oder unterstreiche Ja/Nein

benutztes Rechner-Betriebssystem: nur eines von Windows/Mac/Unix/anderes und Version:................................. Die Beurteilung ist für die Geräteausgabe: unterstreiche Monitor/Datenprojektor/Drucker Geräte-Modell, -Treiber und -Version:...................... Geräteausgabe mit PDF/PS-Datei: unterstreiche PDF-/PS-Datei Für Geräteausgabe mit PDF-Datei OG67L0NP.PDF:

entweder PDF-Dateitransfer "download, copy" nach PDF-Gerät................................. oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PDF":................................. oder mit Software, z. B. Adobe-Reader/-Acrobat und Version:................................. oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:.................................

Für Geräteausgabe mit PS-Datei OG67L0NA.PS:

entweder PS-Dateitransfer "download, copy" nach PS-Gerät................................. oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PS":................................. oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:................................. oder mit Software, z. B. Mac-Yap und Version:.................................

Spezielle Anmerkungen:

...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

OG670-7A, Bild A7-030-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

L*/Y_{intended}

(absolut)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

Nr. und Hex-Code w* w* w* setrgb gP=1.00

w*_{intended} w*_{out}