TI700-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0 reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z

10 20 30

reticoli radiali (Siemens stelle) N-W

10 20 30

reticoli radiali (Siemens stelle) W-N

10 20 30

reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

10 20 30

TI700-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L* grigio passi + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0

L*/Y_{immettere}

(absoluta)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativo)

w*_{immettere}

TI700-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

L*/Y_{immettere}

(absoluta)

N. e codige Hex

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativo)

w*_{immettere}

TI701-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0 lo sfondo passo codice esadecimale

anelli di Landolt W-N anello passo codice esadecimale

codice: sfondo-anello passo

TI701-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0 diametro linea raster in lpi

TI701-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0 diametro linea raster in lpi