TN901-1, Picture B4W-: 16 equidistant steps rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TN901-3, Picture B5W-: Script Landolt-rings PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor

TN900-5, Picture B2W-: radial gratings PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor TN901-5, Picture B6W-: Landolt-rings W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor

TN900-7, Picture B3W-: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TN901-7, Picture B7W-: Landolt-rings W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

TN900-3, Picture B1W-: and 2 + 16 grey steps (nf); ; PS 3 colorimage

192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048