1 fga70-4a 545,570,595

545 570 595

λ /nm u_λ logarithm. L_a, L_o-Daten log L_a =(log G_o + log O_o)/2 log L_o = log L_a + 0,08 log [ G_o / L_a, O_o / L_a, ] u_λ=(λ - 550) / 50 logG_o = -0,35[u_λ-u545]^2 logO_o = -0,35[u_λ-u_{595}]^2 Adaptation: λ_{GO}=570

0 550

maximum log(L_m)=-0,07 L_m=0,83 Schwelle t_a=0,02