BG70/GEOLAYG2: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeitstest: 40% geometrische Farbflächendeckung und 40% visuelle Farbdeckung für Vollfarbendruck

x-Breite = 16 a = 224 mm y-Höhe = 170 mm y-Höhe = 170 mm = 8 b + 28 s x-Breite = a = 14 mm y-Höhe = b = 13.96 mm y-Delta = 2s = 2.08 mm

b = 0.4 x 210 x 298 mm / (128 x 14) = 13.96 mm