WE471-2, change of PDT in volour vision

λ /nm

Adaptation: λ_{UT}=503 logarithmic N_a-saturation N_a = ( U_a^•T_a )^{0,5} log N_a = (log U_a + log T_a) / 2 0.16 log [U_a/U_a, T_a/U_a ] logN_a = log N_o logU_a = log U_o + 0.38 logT_a = log T_o + 0.39

Threshold ta=0.007