WG080-8, Änderung von LMS beim Farbensehen; Adaptation

λ /nm

Adaptation: λ_{LM}=475 Adaptation: λSM=525

Schwelle: t_s=0.007 log[L_aM_aS_aU_aG_aR_aV_a]-logU_a logG_a = 0,5 [logS_a+logM_a] logR_a = 0,5 [logS_a+logL_a] logL_a = log L_o + 0.37 logM_a = log M_o - 0.3 logS_a = log S_o + 0.66