WG461-4, Änderung von PDT beim Farbensehen

λ /nm

Adaptation: λ_{UT}=525 logarithm. U_a-Sättigung U_a = ( U_a^•T_a )^{0,5} log U_a = (log U_a + log T_a) / 2 log [U_a/U_a, T_a/U_a ] logU_a = log U_o logU_a = log U_o + 0.06 logT_a = log T_o + 0.72

Schwelle ta=0.007