WG490-2, Änderung von PDT beim Farbensehen

λ /nm

Adaptation: λ_{PD}=575 Adaptation: λ_{TD}=475 logarithm. RG-Sättigung U_a = ( P_a^•D_a )^{0,5} log [T_a/D_a, D_a/T_a; λ<505 ] log [P_a/D_a, D_a/P_a; λ>=505 ] logU_a = log U_o logP_a = log P_o - 0.05 logD_a = log D_o + 0.12 logT_a = log T_o

Schwelle t_a=0