XE330-3

λ /nm u logarithmic N_a-sensitivity N_a = ( U_o^•T_o )^{0,5} log N_a = (log U_o + log T_o)/2 log [ N_a, U_o, T_o ] u_λ = (λ - 555) / 50 logU_o = -0,35[u_λ-u545]^2 logT_o = -0,35[u_λ-u_{445}]^2 Adaptation: λ_{JB}=495

0.0 555

545 445

495

Threshold T_s=0