ZE270-7

Colorimetric data λ*d , ncu* of device SRS00

a* b*

λ*_{d,M’} = 500c nm ncu*_{M’} = 0 1 b50r λ*_{d,R} = 488c nm ncu*_R = 0 1 r00j λ*_{d,J} = 575 nm = 475c nm ncu*_J = 0 1 j00g

λ*_{d,G} = 500 nm ncu*_G = 0 1 g00b

λ*_{d,C’} = 488 nm ncu*_{C’} = 0 1 g50b

λ*_{d,B} = 475 nm ncu*_B = 0 1 b00r