ZE271-2

538550563

λ /nm u logarithmic U_a-saturation U_a = ( P_o^•D_o )^{0,5} log U_a = (log P_o + log D_o) /2 log [P_o/U_a, D_o/U_a ] u_λ = (λ - 550) / 50 logP_o = -0,35[u_λ-u563]^2 logD_o = -0,35[u_λ-u_{538}]^2 Adaptation: λ_{PD}=550

0.0 550

Threshold S_a=0