AEG31-6N,73

Colorimetric filter transfer i = 7 c*_7 = a c*n with a = 0,25; n = 1,00 rgb -> rgb* rgb* -> rgb*_7