AEG81-4N,6

Colorimetric filter transfer i = 6 e*_6 =e*n, o*_6 =o*n with n = 1,40 rgb* -> rgb* rgb* -> rgb*_6