AET90-3A

λ /nm u_λ logR_o = -0,35[u_λ-u420]^2 logB_o = -0,35[u_λ-u470]^2 logG_o = -0,35[u_λ-u_{520}]^2 logY_o = -0,35[u_λ-u_{570}]^2 u_λ=(λ - 550) / 50 logR_o = -0,35[u_λ-u620]^2 logB_o = -0,35[u_λ-u_{670}]^2 Adaptation: λ_{BL}=520 370 420 470 520 570 620 670^{log(G}m^{)=-0,35}

G_m=0,44 Threshold t_a=0,00 0 550