AGB01-7N

Farbmanagment mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe ISO-Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen Für ISO-Prüfvorlagen nach ISO 9241-306:2018, siehe: http://standards.iso.org/iso/306/ed-2/index.html

Für Linearisierungsmethoden siehe Klaus Richter (2016), 1,4MB, http://farbe.li.tu-berlin.de/OUTLIN16_01.PDF

1) Für ein Beispiel siehe die gedruckte deutsche Version von http://standards.iso.org/iso/306/ed-2/GS15.PDF Dieser Offsetdruck enthält die Start- und linearisierte Ausgabe von analogen ISO-Prüfvorlagen nach ISO 9241-306.

rgb rgb-start cmyk

729 Messdaten im CIELAB-Farbenraum rgb’-linearisiert cmyk’

Software RIP berechnet Transfer rgb -> rgb’

Rechnersoftware eines ergonomischen Farbprozessors (ECP), sie enthält 1MR

Geeigneter fester Transfer T:^{1)} rgb - T - cmyk mit 100% UCR rgb’ - T - cmyk’ mit 100% UCR zum Beispiel, wenn: r=g=b, dann k=1-r, und c=m=y=0 c=m=y und k=0, dann k=c und c=m=y=0

Ausgabe (cmyk): Offsetdruck (alle PS-)Drucker Digitaldruck

Nur cmyk-Dateien kônnen 100% UCR drucken (Graudruck nur mit Schwarz k).