AGB80-4N

VG -> PG Änderung Original VG mit Gamma gP=0,475

Datei Grafik ISO-Stufe Gamma g_P AGB80-2N PG C_{YP1}=C_{YN15} 0,475 Anwendung: Kleiner Leuchtdichtekontrast von Projektoren: Y_W : Y_N = 90 : 40 = 2,15 : 1 nach ISO 9241-306.