0-003030-L0

AGQ20-3N

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x CIE 1931

Normfarbtafel 2°-Beobachter

400 475

500

525 550 575 600 625 700 500c,E 525c,E 550c,E

E