AGQ20-4N

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x CIE 1931

Normfarbtafel 2°-Beobachter

400 470

500

520 550 570 600 625 700 500c,E 520c,E 550c,E

561

494 E D65