AGQ20-5N

10° 8°

Yw=6Yg tp=25s

Yg Lg

Yw Lw

Yw=88,6, Yg=14,4, Lw=300cd/m2, Lg=50cd/m2 0,01Yw<=Y<=100Yw (Y<=200 for D, <=1200 for P) Lw=300cd/m2(120cd/m2), xP=0,33, yP=0,36

K. Richter, BAM Report 115 (1985), 60-92

10° 8°

Yg Lg

Yw Lw 2° tp=25s

Y, L ΔY ΔL

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x CIE 1931

Normfarbtafel 2°-Beobachter Umfelder: D und P

400 475

500

525 550 575 600 625 700 500c 525c 550c

D65 E P D