0-003030-L0

AGQ21-3N

Farbabstandsformel LABJND 1985 (JND = just noticeable difference) ΔE^*_{JND} = ΔE^*_{85} = A_0 [ (Δ Y)^2 + (A_3 Δ a" .Y)^2 + (A_4 Δ b" .Y)^2]^{1/2} / (A_1 + A_2 .Y) a = x / y a_n = x_n / y_n b = - 0,4 z / Y b_n = - 0,4 z_n / y_n a" = a_n + ( a - a_n) / ( 1 + 0,5 a - a_n ) b" = b_n + ( b - b_n) / ( 1 + 0,5 b - b_n ) n = D65 oder A (Umfeld)

Y = ( Y_1 + Y_2 ) / 2 Δ Y = Y_1 - Y_2 Δ a" = a"_1 - a"_2 Δ b" = b"_1 - b"_2 A_1 = 0,0170 A_2 = 0,0058 A_3 = 1,0 A_4 = 1,8 A_0 = 1,5 Umfeld D65 A_3 = 1,0 A_4 = 1,7 A_0 = 1,0 Umfeld A Gerade erkennbarer Unterschied (JND) in vier Farbrichtungen ΔY = const (A_1 + A_2 .Y ) / A_0 in Leuchtdichte-Richtung WN Δa" .Y = const (A_1 + A_2 .Y ) / (A_0 . A_3) in Farbartrichtung RG Δb" . Y = const (A_1 + A_2 .Y ) / (A_0 . A_4) in Farbartrichtung YB Δc_{ab}".Y = const (A_1+A_2 . Y )/(A_0 . [A_3^2+A_4^2]^{1/2})in jede Farbartrichtung c_{ab}