BGT51-3N

Fernseh-Grundfarbe oder -Mischfarbe für D65 CIE-Daten für YW=88,6

Normfarbwertanteile xd yd

Normfarbwerte

(Yd=88,6 für Weiß D65)

Xd Yd Zd

Drei additive Mischfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 Cd Md Yd Cyan (Cyanblau) Magenta (Magentarot) Gelb

0,224 0,320 0,419

0,328 0,154 0,505

47,67 52,52 68,21

69,76 25,23 82,20

94,78 85,93 12,27

Drei additive Basisfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 Rd Gd Bd Rot (Orangerot) Grün (Laubgrün) Blau (Violettblau)

0,640 0,300 0,150

0,330 0,600 0,060

36,53 31,68 15,99

18,83 63,36 6,39

1,71 10,56 84,22

Unbunte Farben mit unterschiedlicher Normierung:

W0 (weißer Monitor, 100%) W1 (weißer Monitor, 88,6%) N1 (schwarzer Monitor, 2,5%) N0 (schwarzer Monitor, 0%)

0,312 0,329 95,05 100,00 108,90 0,312 0,329 84,21 88,60 96,48 0,312 0,329 2,37 2,50 2,72 0,312 0,329 0,00 0,00 0,00