DEQ30-1N

CIE Y und Helligkeit L* für Körperfarben und emitierende Displayfarben

Stufe

L*wY1Y2Y3Y4=18(Y3+4)/22

L*CIE

L*TUB

50+L*TUB