DGH91-4A

z_r = log[ L/L_u]

L_u L_u=28cd/m^2

Bereich Büro- Leuchtdichte

F_{ab}(z_r)=ähnlich tanh & modifiziert

W

N