EE250-7A_1

wavelength λ /nm

D65

HPE_CIEF02_X-cone sensitivity Ysum=100 m-F02_X,n(λ)=[B21x-F02_X,s(λ)+B22y-F02_X,s(λ) +B23z-F02_X,s(λ)]/0,00 B2j -0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545) D65:Σm-F02_X,s(λ)=0,00 m-F02_X,n(λm)=1 λ1,m,2=380, 0, 380