EE371-7R, 1^{EE371-1R}

R:445, 470, 495

logarithmic B_{ga}, B_{go}, S_o, C_o data logB_{ga}=(logS_o+logC_o)/2 logB_{go}=logB_{ga}+0,08 log[B_{go}, B_{ga}, S_o, C_o] u_λ=(λ-550)/50 logS_o=-0,35[u_λ-u445]^2 logC_o=-0,35[u_λ-u_{495}]^2 Adaptation: λ_{SC}=470 445 470 495 S_o C_o B_{ga}

0 550 λ/nm u_λ

maximum log(Bga_m)=-0,07

B_{gam}=0,84

Threshold t_a=0,03, t_b=0,00