EG871-7A

λ /nm u_λ logS_o = -0,35[u_λ-u445]^2 logC_o = -0,35[u_λ-u495]^2 logM_o = -0,35[u_λ-u_{545}]^2 logO_o = -0,35[u_λ-u_{595}]^2 u_λ=(λ - 550) / 50 logS_n = -0,35[u_λ-u645]^2 logC_n = -0,35[u_λ-u_{695}]^2 Adaptation: λ_{CO}=545 395 445 495 545 595 645 695

log(P_m)=-0,35

P_m=0,44 Schwelle t_a=0,00 0 550