IG620-3

x y (Y=88,6 für Weiß D65) X Y Z

N d* Name N Drei additive Mischfarben: Normfernsehfarben nach ISO/IEC 15775:1999

adaptierte = Norm-CIELAB-Daten LAB*

(L*=95,4 für Weiß; L*=0,00 für Schwarz) L*a=L* a*a=a* b*a=b* C*ab,a hab,a

relative CIELAB-Daten lab*

(L*=95,4 für Weiß; L*=0,00 für Schwarz) o*3 (r) l*3 (g) v*3 (b) n* c* h* e* u* t*

N d* Name N Drei aditive Grundfarben: Normfernsehfarben nach ISO/IEC 15775:1999

Unbunte Farben: W (ideales Weiß, 100,00%) W1 (weißer Monitor, 88,6%) N (schwarzer Monitor, 0,00%) N0 -