0-003030-L0 MG490-4N

BW-I-Impulse/s für blaue Körperfarben

m=1 xr=logLr

-2Q[1,0c (xr+xp)]

-xp=1,0,75,0,5,0,25,0 Lw = 100 cd/m2

I-Prozeß