2-103030-L0 MS591-1N, B4_09

log ΔY=log (difference de valeur tristimulus)

logY

Y=valeur tristimulus Yz (arrière gris) -1

0

1,0 1,5 2,0

1,37 logYz

0 ... 10 N W seuil