Teil 4 OG761-7N-030-1

Dokumentation der Beurteiler-Farbseheigenschaften für diese Prüfung:

Der Beurteiler hat normales Farbsehen nach einer Prüfung: unterstreiche Ja/Nein entweder nach DIN 6160:1996 mit Anomaloskop nach Nagel unterstreiche Ja/unbekannt oder mit Farbpunkt-Prüftafeln nach Ishihara unterstreiche Ja/unbekannt oder mit, bitte nennen:............................................ unterstreiche Ja/unbekannt

Für visuelle Bewertung der Display(Monitor, Daten-Projektor)-Ausgabe

Büro-Arbeitsplatz-Beleuchtung ist Tageslicht (bedeckter/Nordhimmel) unterstreiche Ja/Nein PDF-Datei:http://130.149.60.45/farbmetrik/OG76/OG76F1P2.PDF unterstreiche Ja/Nein PS-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG76/OG76F1P2.PS unterstreiche Ja/Nein Bild A7-030-2: Kontastbereich: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0) vergleiche Normdruckausgabe nach ISO/IEC 15775 mit Bereich F:0 unterstreiche Bereich Anmerkung: Bei Tageslichtbürobeleuchtung ist der Kontrastbereich oft: am Display zwischen: >F:0 und E:0 (Monitor), D:0 und 3:0 (Datenprojektor)

Nur für optionale farbmetrische Kennzeichnung mit PDF/PS-Dateiausgabe

PDF-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG76/OG76F1P2.PDF Bild A7-030-2 unterstreiche Ja/Nein PS-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG76/OG76F1P2.PS Bild A7-030-2 oder unterstreiche Ja/Nein Farbmessung und Kennzeichnung für:

CIE-Normlichtart D65, CIE-2-Grad-Beobachter, CIE-45/0-Geometrie unterstreiche Ja/Nein Wenn Nein, bitte andere Parameter nennen: ...................................

Farbmetrische Kennzeichnung mit PS-Datei für Farben der Spalten A bis T

Ersatz der CIELAB-Daten in Datei www.ps.bam.de/Dg17/10L/L17g00NP.PS und Transfer der PS-Datei L17g00NP.PS in PDF-Datei L17g00NP.PDF unterstreiche Ja/Nein Wenn Nein, bitte andere Methode beschreiben: ..............................