OG900-7N-030-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): rgb / cmy0 (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorml = 0