VG650-7, Dg151-3

Unterscheidbarkeit 20 Bunttöne (Ja/Nein-Entscheidung) PS-Drucker

Es gibt vier Elementarbunttöne auf jeder Seite: Rot R, Gelb J (= french Jaune), Grün G und Blau B. Eingabedaten 1 0 0 sollten Rot R erzeugen=Re. Eingabedaten 0 1 0 sollten Grün G erzeugen=Ge. Eingabedaten 0 0 1 sollten Blau B erzeugen=Be. Eingabedaten 1 1 0 sollten Gelb J erzeugen=Ye. Vier Bunttonstufen sind zwischen: Rot R und Gelb J, Gelb J und Grün G, Grün G und Blau B und Blau B und Rot R. Die Prüfung benutzt einen Bunttonkreis mit 20 Bunttönen. Alle 20 sollen unterscheidbar sein. Für diese Prüfung ist nicht notwendig: 1. Alle 20 Unterschiede sind visuell gleich. 2. Elementarbunttöne liegen bei 00, 05, 10 und 15.

Sind alle 20 Farben der 20 Bunttöne unterscheidbar? unterstreiche: Ja/Nein Nur bei "Nein":

Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 00 und 01) ..............

00, 01 sind nicht unterscheidbar Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 14 und 15) ..............

10, 11 sind nicht unterscheidbar Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 15 und 16) ..............

15, 16 sind nicht unterscheidbar Liste andere Paare: ........

Ergebnis: Von den 20 Bunttonunterschieden sind (z. B. 18) .........

17 Unterschiede erkennbar.

Layoutbeispiel: Unterscheidbarkeit von 20 Bunttönen Prüfvorlage 1 (rgb) nach DIN 33872-5

= R

= J

= G

= B